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PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA 
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: 43600 kv. m žemės sklypo (kad. Nr.  0101/0165:711) Kulokiškių k., Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Dirkliškių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:1056) inicijavimo sutarties pagrindu.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: žemės sklypas Dirkliškių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:1056
3. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1760 ha
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. +370 5 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt
5. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo
6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
8. Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija: nagrinėjama teritorija apribota Dirkliškių gatve šiaurinėje pusėje, Raipolio gatve pietinėje pusėje, antropogeniniais komponentais (užstatyta teritorija) vakarinėje ir rytinėje pusėse.
9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: padalinti žemės sklypą Dirkliškių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:1056) į du sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą bei nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
10. Papildomi planavimo uždaviniai: 
- nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
- numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
- sprendinius numatyti įvertinus su planuojama teritorija besiribojančias ar artimas teritorijas, jų parengtus ir rengiamus detaliuosius planus;
- esant poreikiui, numatyti pėsčiųjų, dviračių takų ryšių sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
- suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; 
- suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, atsižvelgti į nagrinėjamoje teritorijoje esančių sklypų dydžius;
- vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus;
- nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
- nurodyti urbanistinių struktūrų, urbanistinių erdvių formavimo reikalavimus;
- parengti papildomą informaciją, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti ir (ar) įgyvendinti.


11. Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai:
- teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos, urbanistinių struktūrų ir urbanistinių erdvių formavimo reikalavimai;
 - numatomų susisiekimo komunikacijų (aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų), skirstomųjų tinklų, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų išdėstymas;
- automobilių saugyklų išdėstymas;
- atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas;
- planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai;
- parengti suvestinį inžinerinių tinklų, susisiekimo, želdynų, sklypo ribų nužymėjimo ir servitutų bei kitus brėžinius paaiškinančius planuojamus sprendinius ir pan.
- siūlomas pastatų išdėstymas.
12. Keičiami galiojančiame detaliajame plane nustatyti reglamentai (išskyrus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315.1 ir 315.2 papunkčiuose nurodytus atvejus): keičiamos sklypo ribos bei plotas jį padalinant..
13. Tyrimai ir galimybių studijos: 
· parengti planuojamos teritorijos topografinį planą; 
· atlikti medžių inventorizaciją;
· atlikti nagrinėjamos teritorijos sklypų dydžių analizę.
14. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama. 
16. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
17. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
18. Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacijos 3D formatu ir maketo parengimas: į 3d.vilnius.lt įkelti planuojamo urbanistinio užstatymo 3D modelį. 
19. Esamos būklės įvertinimo stadija: atliekama.
20. Informacinio (ių) stendo(ų) vieta(os) ir stendo matmenys: informacinių stendų vietos nurodytos tvirtinamoje miesto plano ištraukoje. Įrengiamas vienas stendas. Informacinis stendas privalo būti ne mažesnio kaip 1,0 kv. m ploto.
21. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. 
22. Viešumo užtikrinimas: Detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo. 
23. Papildomas teritorijų planavimo dokumento viešinimas: nereikalingas. 
24. Planavimo terminai: kol galioja teritorijų planavimo sąlygos.
25. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“). 
26. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje.
